说明：本SDK针对LINUX平台发布。如果主机系统为Windows，解决办法：1.安装Linux PC操作系统 2.在windows下安装虚拟机。虚拟机的安装不在本说明书内容范围之内。


1.现在默认用于已经准备好PC端的LINUX操作系统

1.1 安装编译工具
1.1.1 从网站下载或者直接使用本压缩包内的mipsel-linux-uclibc.tar.bz2
1.1.2 解压压缩包： tar -jxvf mipsel-linux-uclibc.tar.bz2
1.1.3 将解压后的文件夹复制到 /opt目录： sudo cp -r mipsel-linux-uclibc /opt/
1.1.4 将编译工具的路径添加到环境变量中: export PATH="${PATH}:/opt/mipsel-linux-uclibc/usr/bin/" 用户可以将该命令添加到启动脚本.bashrc中，就不用每次启动中断的时候重新添加。

1.2 使用编译工具
1.2.3 如果使用makefile 在makefile中修改对应的变量
 CC=mipsel-linux-gcc, 
 CXX=mipsel-linux-g++
1.2.4 如果移植已有的项目可以通过下列方法设置
 ./configure --host=mipsel-linux --target=mipsel-linux

1.3 Hello world
1.3.1 建立源文件hello.c在文件中输入
 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
 	printf("Hello Dingoo\n");
 
 	return 0;
 }
1.3.2 使用下列命令编译文件
  mipsel-linux-gcc -o hello.dge hello.c
1.3.3 将生成的hello.dge文件拷贝到机器中。通过文件浏览器选中执行。
1.3.4 在本程序在机器上执行之后看不到任何提示信息。如果用户需要调试，请在文件系统中建立文件，将调试信息输出到文件中。可以供用户读写的文件路径为/mnt/memory该路径对应U盘的根目录。

1.4 示例
1.4.1 本机器支持基于SDL的应用程序开发。随SDK一同发布的有一个做为示例的测试程序。该程序演示了如何使用本机器的麦克风，摄像头，TV输出，以及收音设备的外围设备的控制。以及按键读取和屏幕输出的基本接口。
1.4.2 示例使用 
1.4.2.1 mkdir test
1.4.2.2 拷贝 testcode.tar.bz2到test目录下面
1.4.2.3 tar -jxf testcode.tar.bz2
1.4.2.4 make
1.4.2.5 将生成的test.dge拷贝到U盘中，在文件浏览器中执行

