##### (С) EXL 11/11/11
Использование SDK и Toolchain's.
Примечание: Данный SDK и Toolchain's предназначен для сборки и разработки программ и/или проектов в операционной системе Linux OS. 
Если вы используете Windows, вы можете установить программу - виртуальную машину, например, "VirtualBox" или "VMware Workstation", затем скачать дистрибутив любого популярного Linux OS, установить его в виртуальной машине и пользоваться им.

1. Установка SDK и Toolchain's для Linux OS:
1.1. Загрузите архив "mipsel-linux-uclibc.tar.bz2" с сайта.
1.2. Распакуйте его командой "tar -jxvf mipsel-linux-uclibc.tar.bz2" в любой удобный вам каталог.
1.3. Скопируйте файлы из архива в директорию "/opt", выполнив в консоли "sudo cp -r /ваша папка/mipsel-linux-uclibc /opt". Внимание! Для копирования в директорию "/opt" нужны права администратора и пароль.
1.4. Перед компиляцией программ и/или проектов, нужно добавить переменную окружения "export PATH="${PATH}:/opt/mipsel-linux-uclibc/usr/bin/"". Это можно сделать с помощью скрипта или просто написав в консоли данную команду.

2. Использование SDK и Toolchain's:
2.1. Если вы будете использовать Makefile, исправьте в нём переменные "CC" и "CXX/CPP" следующим образом:
 "CC=mipsel-linux-gcc"
 "CXX=mipsel-linux-g++"
2.2. Если вы будете использовать утилиту configure, то для конфигурации используйте следующую команду:
"./configure --host=mipsel-linux --target=mipsel-linux"

3. Hello World!
3.1. Создайте файл hello.c и отредактируйте его содержимое следующим образом:
#include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
 	printf("Hello Dingoo\n");
 
 	return 0;
 }
затем сохраните.
3.2. Для компиляции используйте следующую команду:
"mipsel-linux-gcc -o hello.dge hello.c"
3.3. Скопируйте файл hello.dge на девайс и запустите его в файловом менеджере.
3.4. После выполнения программы на устройстве, вы можете увидеть отладочную информацию: "Hello Dingoo". После выполнения приложений основанных на SDL, вы не будете видеть лог программы, поэтому если вам нужно сохранить отладочную информацию в файл, используйте для этого команду:
"application.dge >stdout.txt 2>stderr.txt" и директорию "/mnt/memory".

4. Использование примеров.
4.1. Данное устройство поддерживает разработку приложений основанных на библиотеке SDL, и небольшие демо-примеры помогут вам в этом разобраться.
4.2. Создайте папку "/ваша папка/test" и распакуйте в неё содержимое архива "testcode.tar.bz2" командой "tar -jxf testcode.tar.bz2".
4.3. Выполните команду "make".
4.4. Скопируйте на устройство файл "test.dge" и запустите через файловый менеджер.