FlashPatcher

Работает как плагин к MotoCmd.
Патчинг прошивки "на лету". Поддерживаются патчи fpa



В ini указываете начало рефлеша (CG1), например, для e398 это 0x10080000
Undo - параметр отвечающий за функции отката, yes - включить, no - выключить

Пример аполнения ini-файла

CG1=0x10080000
Undo=no