RedMenu

При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню

RedMenu (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает 
оболочку  - собственно само меню.

Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)

ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2

и т.д.

Значения от 0 до 10 - для функции выключения:
0 - выключение
1 - ребут
3 - переход в Boot
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.

Значения больше 10 - инвенты

Возможна запись типа  0x123FE (в Hex)