megs: 50
romimage: file=/mmc/mmca1/BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=/mmc/mmca1/VGABIOS-lgpl-latest
vga: extension=vbe
floppya: 1_44=/mmc/mmca1/mpkgbox/Bochs/a.img, status=inserted
ata0: enabled=1, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=14
ata0-slave:  type=disk, path=/mmc/mmca1/bochsimg/BOOTSDI.IMG, cylinders=1024, heads=15, spt=17
ata1: enabled=0, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=15
ata1-master: type=cdrom, path=/mmc/mmca1/bochsimg/pebuilder1.iso, status=inserted
boot: cdrom
log: bochsout.txt
mouse: enabled=0
ips: 15000000 
vga_update_interval: 150000
i440fxsupport: enabled=1
