Battery

Идикатор заряда батареи. 
Конфиг присутствует. 
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи 
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный

По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64

Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода. Если все коды равны 0, выхода не будет